****** IMPORTANT ******

Ce paquet de mise à jour de micrologiciel (firmware) comporte deux fichiers *.dfu et un fichier *.bin. 
Avant d'utiliser l'un des fichiers, veuillez vous assurer de bien valider lequel est conçu pour votre modèle de HPRT. 

TP80KW_V1.01.06_Beta2.bin est pour les HPRT TP80K. 
TP806L_V2.00.17_BETA3.dfu est pour les HPRT TP806L avec la carte mère v1.
TP806L_V3.00.16_beta2.dfu est pour les HPRT TP806L avec la carte mère v2. 

Pour identifier votre modèle et la version de la carte mère, faire sortir un "self test" de l'imprimante, et valider les information de FW VERSION. 

Utiliser ensuite l'utilitaire HPRT pour appliquer le bon FW à votre HPRT. 

